SGG Vision –Lite
Стекло с минимальным отражением!
Применение 

Это стекло используется там,  где требуется  максимальная прозрачность как внутри, так и снаружи зданий.  Оно используется:

в витринах магазинов, панорамных ресторанах,  в обсерваториях, на стадионах (перегородки), в качестве защитного стекла для картин, в музеях (выставочные залы), в больницах, телевизионных студиях, кабинках переводчиков, в переговорных, звукозаписывающих студиях, в аквариумах и тп.
Преимущества

Максимальная прозрачность и видимость (примерно в 10 раз меньше отражения, чем у обычного стекла). Объекты видны намного четче, их цвета не искажаются. Это стекло доступно в больших размерах и может использоваться на витринах магазинов и в шоурумах. 
Стекло SGG Vision-Lite безопасно и может входить в состав триплекса SGG STADIP PROTECT.

Стекло также снижает Ваши затраты: благодаря тому, что стекло обладает низким отражением Вам не придется использовать шторы, Вы сможете снизить Ваши затраты и на искусственное освещение внутри помещений. 

Описание

SGG Vision-Lite обладает уникальным антибликовым покрытием, что снижает отражение света на поверхности стекла. Чтобы достичь необходимого антибликового эффекта, покрытие необходимо нанести на обе стороны стекла. 

SGG Vision-Lite производится путем нанесения оксидов металлов методом магнетронного напыления в условиях глубокого вакуума на исходное стекло. 
SGG Vision-Lite входит в состав триплекса  SGG STADIP PROTECT, которое используется на основе просветленного стекла SGG DIAMANT. Semi VISION-LITE – это монолитное стекло, используемое для производства SGG VISION-LITE. Это сверхпрозрачное стекло с антибликовым покрытием на одной стороне. SGG VISION-LITE производится путем триплексования двух стекол Semi VISION-LITE. 
Обработка и установка. 
SGG VISION-LITE может выполнять несколько функций:
Безопасность - SGG STADIP PROTECT ламинированное стекло

Звукоизоляция – SGG STADIP SILENCE

SGG VISION-LITE также можно устанавливать в стеклопакеты, которые будут состоять из двух стекол SGG VISION-LITE, в этом случае на всех 4-х поверхностях стекла есть антибликовое покрытие. Для теплоизоляции на внутреннюю поверхность внутреннего стекла в стеклопакете наносится низкоэмиссионное покрытие SGG PLANITHERM. 

SGG VISION-LITE – это стекло с покрытием и оно должно устанавливаться в соответствии с инструкциями и рекомендациями изготовителя. Стекло SGG VISION-LITE нельзя закаливать, так как оно обладает “мягким” покрытием. 
При применении внутри зданий (в горизонтальном положении) необходимо избегать царапин и отпечатков пальцев на стекле. 

Пожалуйста, прочитайте нашу инструкцию по установке и обращению со стеклом  SGG VISION-LITE. 
Важная информация. 
Остаточное отражение стекла SGG VISION-LITE очень мало (примерно 1% для ламинированного монолитного стекла). Тем не менее, при определенном освещении, угле обзора и условиях окружающей среды можно заметить некоторое бликование стекла.  Остаточное отражение зависит от угла, под которым смотрят на стекло. Если смотреть перпендикулярно, то стекло выглядит голубоватым. Для внешнего остекления (для витрин магазинов) строго рекомендуется сначала посмотреть образец  стекла.
Стекло Semi Vision-Lite доступно в толщинах  4-6-8-10 мм. 
Сравнительная таблица обычного стекла SGG PLANILUX  со стеклом SGG VISION-LITE 
	
	
	Светопропускание%
	Светоотражение%

	SGG PLANILUX  
	8.8
	87
	8

	SGG VISION-LITE
	
	96
	1

	SGG PLANILUX  
	12.8
	85
	8

	SGG VISION-LITE
	
	96
	1

	SGG PLANILUX  
	16.8
	83
	8

	SGG VISION-LITE
	
	95
	1

	SGG PLANILUX  
	20.8
	83
	8

	SGG VISION-LITE
	
	95
	1


